PROTECTORES CON RESPUESTA A LA CORRIENTE

Estos dispositivos están localizados entre el motor y su sistema de control. Su principio básico de funcionamiento reside en el hecho de que un aumento de la corriente de línea provoca una consecuente elevación de la temperatura debido a las pérdidas ocasionadas en el material conductor del dispositivo.